{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":89,"n_cols":4,"rows_kept":89,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[66,0,66,3],[78,0,78,3]]}
["2021年安防维保设备清单（分校区）"]
["一、清河校区主要设备清单（2015年验收）"]
["名称","品牌制造商","数量","备注"]
["高清红外球型摄像机（含支架）","宇视","15台"]
["红外筒形网络摄像机","宇视","48台"]
["红外半球网络摄像机","宇视","95台"]
["26端口千兆交换机（POE）","锐捷","10台"]
["12端口千兆交换机（POE）","锐捷","1台"]
["核心路由交换机","锐捷","1台"]
["千兆光模块","锐捷","20个"]
["集中管理服务器","宇视","1台"]
["视频管理服务软件","宇视","2套"]
["媒体交换服务器","宇视","1台"]
["8路视频解码器","宇视","2台"]
["网络存储主机","宇视","1台"]
["IPSAN接入许可","宇视","2套"]
["网络存储扩展磁盘柜","宇视","2台"]
["SAS接卡","宇视","1个"]
["电池模块","宇视","4个"]
["电源模块","宇视","3个"]
["硬盘录像机","宇视","2台"]
["硬盘","宇视","66块"]
["台式计算机","联想","5台"]
["21寸液晶显示器","联想","6台"]
["VGA分配器","胜为","6台"]
["KVM切换器","ATEN","1台"]
["防入侵报警主机","霍尼韦尔","1台"]
["红外对射","霍尼韦尔","6对"]
["双鉴探测器","霍尼韦尔","11台"]
["巡更点位","国产","10个"]
["求助报警柱","爱礼安","2个"]
["46寸液晶拼接屏","宇视","15台"]
["拼接控制器","宇视","1台"]
["LED显示屏","兆驰","1块"]
["HDMI线缆","符合国标,定制","15条"]
["控制台","国产，板式钢木结合","1套"]
["20KVA不间断电源主机","SLUST，SSTP5000系列(20KVA)","1台"]
["100AH蓄电池","耐普，NP12-100，12V/100AH","16块"]
["3KVA不间断电源主机","山特，C3KS","1台"]
["38AH蓄电池","耐普，NP12-38,12V/38AH","8块"]
["电源电涌保护器","同为，TPS C40 3P+N","2个"]
["综合配电柜","东方凌，定制","1台"]
["电池柜","国产，定制","2台"]
["42U机柜","HC,600*600*2000","4台"]
["工业连接器","威浦，220V/32A","4套"]
["机柜PDU","HC,32A输入/10A输出，8位，带防雷","4个"]
["前置设备机柜","国产，300*250*200 mm，防水","20个"]
["室外立杆及基础","国产，高度4.5米，直径16.5厘米(等径），厚度大于3毫米，热镀锌钢材","5根"]
["防电涌保护器","同为,TPS D20 1P+N","5个"]
["六类非屏蔽双绞线","TCL-罗格朗，六类非屏蔽双绞线","8000米"]
["8芯单模室外光缆","TCL-罗格朗，单模8芯国标铠装光纤","3000米"]
["4芯单模室外光缆","TCL-罗格朗，单模4芯国标铠装光纤","1500米"]
["尾纤","TCL-罗格朗，单模，SC","200条"]
["耦合器","TCL-罗格朗，SC","200个"]
["光纤接续盒","国产，8口，SC","20个"]
["光纤接续盒","国产，4口，SC","10个"]
["光纤收发器","NETLINK，HTB-1100S-25KM，10/100M双芯光纤，SC 、单模","5对"]
["单模光纤跳线","TCL-罗格朗，SC-LC，2米","30对"]
["六类非屏蔽跳线","TCL-罗格朗，六类非屏蔽跳线，10米","20根"]
["信号线","津猫，RVVS2*1.0mm","2500米"]
["电源线","津猫，RVV3*1.5mm","1500米"]
["电源线","津猫，ZR-YJV 3*6mm","100米"]
["机房墙面粉刷","立邦，墙面重新刷2遍工程立邦漆","1项"]
["镀锌金属管","国产，JDG25","2000米"]
["PVC线槽","国产，20*40mm","4000米"]
["PVC管材","国产，PVC25","2000米"]
["二、酒仙桥校区主要设备清单（2015年验收）"]
["名称","品牌制造商","数量","备注"]
["24口千兆交换机（12口POE)","锐捷",1]
["室外球机（1080P）","宇视",2]
["球机支架","宇视",2]
["枪型摄像机（1080P）","宇视",18]
["网络硬盘录像机","宇视",2]
["防入侵报警主机","霍尼韦尔",1]
["双鉴探测器","霍尼韦尔",1]
["显示器","S24D590PL 23.6英寸",1]
["硬盘","4T 监控级",6]
["UPS主机","SANTAK",2]
["三、龙岗路校区主要设备清单（2015年验收）"]
["名称","品牌制造商","数量","备注"]
["宽动态广角红外枪机","大华",15]
["电梯专用半球","大华",1]
["摄像机室外安装支架","定制",7]
["防雷器","专用",7]
["网络硬盘录像机","大华",1]
["集结点机柜","600*600*1200",1]
["UPS主机","C1KS",1]
["电池柜","A3",1]
["电池","12V65AH",3]